Ispravak dokumentacije

Ispravljaju  se tehničke greške u Prilogu III – Tehničke specifikacije:
1.  6.1. Opći opis -  RJ45-multi-mode dual-core optički kabel LC, Napajanje 100~240V AC 50/60HZ, Mogućnost primanja signala bez gubljenja kvalitete slike: min 5 km 
2. 7.1. Opći opis  - Optički MM kabel, 125μ 4LC priključnice
3. 8.1. Opći opis  - Optički MM kabel, 125μ 4LC priključnice
Umjesto toga treba pisati sljedeće: 
1. 6.1. Opći opis - povezivanje putem  single-mode dual-core optičkog  kabela  sa LC konektorima, Izlazi-ulazi: RJ 45, LC, Napajanje 100~240V AC 50/60HZ, Mogućnost primanja signala bez  gubljenja kvalitete slike: min  5 km 
2. 7.1. Opći opis - Optički SM kabel, 125μ 4LC priključnice
3. 8.1. Opći opis - Optički SM kabel, 125μ 4LC priključnice
