Grad Sinj


PROJEKTNI ZADATAK
– izrada geodetskog elaborata i projektne dokumentacije dostatne za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju štala za konje na Hipodromu u Sinju, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji i ostalim relevantnim propisima RH
Lokacija novih štala za konje predviđa se na čestici zemlje koja bi se trebala formirati istočno od čestice zemlje 706/6 k.o. Glavice na kojoj se trenutno gradi Interpretacijsko – edukacijski centar Sinjska Alka, na Hipodromu Sinj.

Lokacija budućih štala za konje je smještena između LC 67040 i galopske staze na Hipodromu istočno od IEC-a Sinjska alka.
Ponuditi varijantna idejna rješenja smještaja štala, nakon čega će naručitelj odabrati prihvatljivo rješenje. Predvidjeti faznu gradnju, uvažavajući funkcionalnost faze.

Predviđa se slijedeći sadržaj štale za konje:

1. Boksovi za konje 2 x 20







       
-min.veličina boksa 3,5 x 3,5 m 

-svaki boks treba sadržavati pojilicu i zobarnik te prozor kroz koji je poželjno da konj može 

gledati van (parapet 130 – 170 cm)



-

2. Praona za konje (min. 2x)






         
· Optimalno dimenzije jednog boksa (12m2)

· Opremljena hladnom i toplom vodom

3. Prostor za čišćenje i sedlanje konja (min. 2x)






· Min. dimenzija jednog boksa (12m2)
· Poželjno je da bude opremljen vertikalno pomičnim solarijem za sušenje konja

4. Sedlarnik – prostor za spremanje opreme (2x)




          
· Min. veličina jednog boksa (12m2)

5. Sanitarni čvor za korisnike ( sukladno važećim propisima )

6. Sjenik









        
· Pozicioniran blizu štale, natkriven i s mogućnošću zaključavanja, gabaritom mora omogućiti operativnost za unos i iznos sjena traktorom (cca 5 x 35 m) x 2 ako je moguće sa južne i sa sjeverne strane štala, kako bi se smanjilo širenje mirisa štale prema stambenom naselju preko LC 67040 i zatvorio pogled konja prema galopskoj stazi 
7. Silos za preradu i pohranu hrane

· Smjestiti u blizini sjenika i štale

8. Gnojarnik – predviđen prostor za deponiranje gnoja iz štale

· Predvidjeti neugodan miris te ga pozicionirati što dalje od postojeće gradnje
· Osigurati pristup za odvoz

9. Parkiralište

· za korisnike štale, moguće s servisnim pristupom na južnoj strani s ulice Put Piketa

10. Ispitati potrebu / opravdanost postavljanja  sunčane elektrane na krovu ( s obzirom na potrebe konja i korisnika štale




                

Za potrebe projektiranje objekta Štala za konje, potrebno je izraditi geodetski elaborat.
Projektni zadatak – Izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje štala na hipodromu
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